En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

**Krav på Besiktnings- och Väderingsperson för Klockor, samt reparation av klockor**

* Gesällbrev eller mästarbrev i urmakeri.
* Wostep certifikat (internationell certifiering av urmakare sedan 2007 för mekaniska klockor).
* Arbetat minst 5 år i **urmakarbutik** ej bara verkstad.

Maskiner man ska ha som minimikrav:

* Verktyg eller enhet som anpassar storleken på metallarmband
* Anpassad värmare med variabel uppvärmning. för vatten och fukt
* Dammskyddshuv
* Anordning för att skruva av/tillbaka boetter.
* Basstöd för att öppna boetten
* Standardverktyg för öppna och sätta tillbaka boetten
* Tvättmaskin för urverk
* Ultraljudsrengörare
* Vattentäthetstest luft 10 bar samt tryckprovare för 300 bar
* Vattentestare med minst 10 bar
* Kronometrisk mätmaskin för mekaniska klockor, motormikrofon samt att den kan ta coaxial klockor
* Kronometrisk mätmaskin för kvartsklockor Witschi Q1
* Mikroskop
* Gångkontroll testare med variabel hastighet
* Verktyg för att justera juveler
* Visar påsättningsverktyg (trumpet) minst 3 storlekar
* Utsättningsverktyg Horia 2015 komplett
* Bezelborttagare och dess skruvstycke kransen Rolex
* Verkhållare
* Visarborttagningsverktyg
* Lupp
* Rodico - fingeravtryck lera
* Fingertutor
* Skjutmått, diverse skruvmejslar m m
* Avmagneticering + mätning av magnetism